

|  |
| --- |
| BNJ Météo  Cahier des charges |
|  |
| LE PORT / MOSBAH / JALAL |



Table des matières

[Description du projet : 4](#_Toc35456064)

[Schéma d’architecture 5](#_Toc35456065)

[Les différentes fonctionnalités et présentation des acteurs 6](#_Toc35456066)

[Résumé des fonctionnalités 7](#_Toc35456067)

[Répartition du travail 7](#_Toc35456068)

# Description du projet :

Une station météo mesure généralement les paramètres environnementaux suivants : la température de l’air, l’humidité relative, la pression atmosphérique, les cumuls des précipitations, l’intensité des précipitations, la vitesse et la direction du vent, les rayonnements solaires. Ces données sont très utiles, elles permettent de quantifier le cycle de l’eau, de prévoir le temps à l’avance, ou encore de prédire les différents dangers naturels qui pourrait survenir. Elles permettent surtout de faire des statistiques en calculant par exemple les températures moyennes sur un hiver et de les comparer par rapport aux “normales saisonnières”.

Notre projet consistera à mettre en place une station météorologique fonctionnelle et capable de communiquer à distance des valeurs sur une application web

# Schéma d’architecture

Notre projet contient les trois modules que nous avons travaillé au cours du semestre.

Avec la présence de l’application web qui marche sous PHP qui est la partie de Jean Michel Bruneau.


Grâce au module de Madame Belleudy, nous allons pouvoir utiliser les logiciels des cours pour faire communiquer deux cartes arduino à distance avec le dispositif LoRa

Pour la partie de Madame Peraldi, nous avons choisi de mettre en marche une lampe connecté lorsque le niveau de luminosité est faible.

Une image contenant capture d’écran

Description générée automatiquement

# Les différentes fonctionnalités et présentation des acteurs



**Capteurs météo:** Il s’agit d’un mât qui est constitué d’un capteur de vitesse de vent, un capteur d’orientation du vent et d’un capteur de pluviométrie.

https://lh4.googleusercontent.com/zo1SSMT9TtucFMmzqauaBlrCZAzfbMcw3UaLrZO2U0UyxuKDwxyr1zCcY89biCmM5tpZ7YiQtTttQTg70dL7h9rhJWZnaYaEeQV07oa3uUqIniVuPnMwl_Z1nNbpZNUz18tS5I1MCommunication RJ45

**Sparkfun weather shield:** Carte électronique programmable avec deux ports RJ45, un capteur d’humidité et température (*réf: Si7021)*, un capteur de pression, *(réf: MPL3115A2)* et d’un capteur de luminosité *(réf: ALS-PT19).*

https://lh5.googleusercontent.com/afN1EhbKD_vbKKFY-DAbWJuO9rX6TBaj3EBMlHc3caATMHpa8Z0QHkuL-RawKqGTPaeQf9dycYruEFbG-g0llR_qX6Zllvp7o26Oc72i3fiqHSkGEXd3ggumgxZ6wJVbfUsO1ijqCommunication filaire

**UCA LoRa Sender:** Carte contenant un module LoRa et permettant d’envoyer des données.

https://lh4.googleusercontent.com/5KsJLOn902qwPuYw9_qgG45dbY58WbDfBJN-WK2vlgEIVxjFcygHjGChjkBqAO6JM856PokjFVX2HXF_oG2FHYNZ9yw45IYCGOeFhBHmYhKtvTodqhJxAVNpzWd9_ntljRyiWLabCommunication LoRa

**UCA LoRa receiver:** Carte contenant un module LoRa et permettant de recevoir des données.

**Raspberry pi3:** Le Raspberry Pi est un [nano-ordinateur](https://fr.wikipedia.org/wiki/Nano-ordinateur) [monocarte](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_%C3%A0_carte_unique) à [processeur ARM](https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_ARM) conçu par des professeurs du département informatique de l'[université de Cambridge](https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Cambridge) dans le cadre de la [fondation Raspberry Pi](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Raspberry_Pi) *(source: wikipedia).*

https://lh6.googleusercontent.com/fyxwr48vxvPVca7xVCJqwZmu8VxaSOnzRjghwZ_bhxeMcf1I8QcoSSxUuWpbI-ZBJ-8JNAJMOe-e7y-4JmybBTcMPjuLlXKHCrclWX4uLFGK4ZgMJsUzPN1XIVs0XWRnaurgwjjACommunication filaire via un port série

## Résumé des fonctionnalités

Les capteurs positionnés sur le mât ainsi que sur la carte *sparkfun weather shield* vont relever des données et les transmettre à la carte *UCA LoRa sender.* Les données seront transmises à l’autre carte *LoRa receiver* par le protocole *LoRa.* Ces données sont ensuite transmises au raspberry pi3 qui contient un serveur *apache2* hébergeant l’application et la base de données. Toutes les 30 minutes la raspberry lance une tâche CRON qui va insérer les données dans la base.

Remarque : Les cartes *sparkfun weather shield, UCA LoRa sender* et *UCA LoRa receiver* sont toutes programmable à l’aide de l’IDE Arduino.

# Répartition du travail

Bihane : développement de l'application web et installation de l'environnement de la raspberry (serveur apache...)

Jimmy : Programmation de la carte sparkfun weather shield et développement de l'application mobile

Nassim : Programmation des cartes UCA board et développement de l'application mobile.